附件

**3家企业后督察发现问题汇总表**

| **序号** | **地址** | **企业名称** | **环境问题** | **督办要求** | **后督察发现存在环境问题** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漳州 芗城区 | 漳州天宝龙 食品有限公司 | 1.未经环评审批建有鸡精生产车间。2.污水处理设施运行不正常，曝气设备、斜板沉淀已损坏，生产废水未经曝气及沉淀处理，直接用软管抽到总排放口排放。3.总排口废水COD646mg/L，氨氮51.7mg/L,SS96mg/L，严重超标排放。 | 省级挂牌督办，要求芗城区环保局依法立案查处，并责令整改。挂牌期限：2014年7月31日 | 生产废水收集池设有超越管道，废水未经处理设施处理直接通过总排放口排放，经采样监测，排放废水COD浓度为728mg/L，严重超标。 |
| 2 | 南平 延平区 | 南平市福达 矿业有限公司 | 现场检查时未生产。该公司没有配套建设尾矿库，铅锌选矿产生的尾矿渣通过埋设在地下的一条内径约20公分左右尾矿输送管直接排到闽江水口库区。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法查处。挂牌期限：2014年11月30日。 | 企业未配套建设废水处理设施，选矿废水未经处理通过暗管排入闽江水口库区和厂区周边外环境,外排污染物重金属严重超标。 |
| 3 | 宁德 福鼎市 | 福鼎市永春 摩托车配件 有限公司 | 氧化车间酸性废水排入车间外2个水槽后，直接从氧化车间和精加工车间之间的雨水沟排入外环境，采样监测总铬浓度为2.95mg/L，总铜浓度为2.75mg/L，pH值为1.23，超标排放。 | 责成宁德市环保局依法立案查处，责令企业限期整改。挂牌期限：2014年10月31日。 | 氧化车间未生产但有明显生产痕迹，氧化车间废水经车间外收集槽收集后，通过溢流口直接排入雨水沟，进入外环境。 |