附件

**福建省2014年第七批省级挂牌督办环境问题基本情况及督办要求**

| **序号** | **企业名称** | **地 点** | **存在问题** | **督办要求** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建三泰生物医药有限公司 | 三明市三元区黄砂工业集中区 | 1.3号厂房酰化和酸化酸性废水收集池设有溢流口，强酸性废水通过该溢流口进入雨水沟，最终进入渔塘溪；厂区东南角公共厕所旁雨水井有强酸性废水排入外环境，最终进入渔塘溪； 2.1号厂房蒸馏产生的残液和溴化产生的残液（危废）可排入厂房东侧废水收集池或废水处理设施处理； 3.输送高浓度母液废水的塑胶管在废水处理设施沉淀池旁设置有三通管，将高浓度母液排入土坑中加石灰中和后就地堆存；废水处理设施中和池设有超越管道，废水可直接排入排污口； 4.厂区各处特别是废水处理设施附近酸雾、氨气味较重。 | 省级挂牌督办,省环保厅依法查处。责成三明市环保局全面排查并依法责令企业停产整治。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 2 | 国营八四五O厂(福建无线电设备厂) | 三明市三元区富兴堡街道 | 执法人员现场检查时，该厂正使用软管将废水处理设施电镀废水收集池废水和南侧电镀车间外电镀废水收集池废水通过水泵抽送至雨水沟，排入外环境。经采样监测，电镀废水处理车间雨水沟、厂区西北角水池溢流外排水、厂区南侧电镀车间外雨水沟总铬、六价铬浓度均严重超标。 | 省级挂牌督办,省环保厅依法查处。责成三明市环保局全面排查并依法责令企业停产整治。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 3 | 三明市九牧木业有限公司 | 三明市三元区黄砂工业集中区 | 执法人员现场检查时锅炉烟囱冒黑烟。 | 省级挂牌督办。责成三明市环保局依法立案查处。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 4 | 三明市友谊精细化工有限公司 | 三明市梅列经济开发区 | 1.生产车间一楼北面送料泵处地面雨水沟及雨水收集池积存部分酸性水，经采样监测：COD为1.47×103mg/L；苯为60.6mg/L，严重超标； 2.生产车间一楼北面储罐地面有部分乳白色水流入车间西面雨水沟，经采样监测：COD为5.4×103mg/L；苯为29.4mg/L，严重超标； 3.大量异丙醇空瓶露天堆放，未按危险废物管理要求处置。 | 省级挂牌督办。责成三明市环保局依法立案查处。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 5 | 福建天尊新材料制造有限公司 | 三明市梅列区小蕉村 | 1.2个高炉大气污染防治设施不配套，高铁出铁场废气未收集处理，无组织排放； 2.2号高炉炉体有破损，炼铁的过程中有大量废气泄漏； 3.2号高炉炉体出铁场旁有一个排烟口持续向外排烟。 | 省级挂牌督办。责成三明市环保局依法立案查处,责令企业停产整治。挂牌督办期限：2015年3月31日。 |
| 6 | 三明市宝山金属制品有限公司 | 三明市梅列区洋溪镇 | 1.未配套废水处理设施，酸洗废水和水洗冷却水收集池底部有1根排水管可将池内废水排入池边溪流，现场检查时，排水管被溪流上游冲刷的大量泥沙覆盖，但阀门处于打开状态，管口有污水向溪流渗排； 2.酸洗废水和水洗冷却水输送管连接处有破损，废水滴漏进入雨水沟； 3.酸洗池、熔锌炉未配套废气防治设施； 4.废酸暂存于储存间，无危险废物转移记录。 | 省级挂牌督办。责成三明市环保局依法立案查处，责令企业停产整治。挂牌督办期限：2015年3月31日。 |
| 7 | 三明市宝鑫金属制品有限公司 | 三明市梅列区洋溪镇 | 1.厂区东侧废水收集池外排口pH值1.83，总锌10.9mg/L,超标； 2.煤气发生炉燃烧废气通过烟囱直排，熔炼炉产生的锌烟、酸洗池产生的酸雾未收集处理，无组织排放严重； 3.危险废物处置不规范，除锌渣堆存在一间砖房内外，其他危险废物均无法提供处置去向。 | 省级挂牌督办。责成三明市依法立案查处，责令企业停产整改。挂牌督办期限：2015年3月31日。 |
| 8 | 金杨科技（福建）有限公司 | 三明市大田县金沙园工业区 | 1.污水处理设施应急池与消防水管连通，池内存有部分积水，可用水泵抽至清水桶，并通过排污口外排，涉嫌稀释排放废水； 2.酸碱废水经pH调节槽中和反应后，通过溢流口直接排入总排口，经采样监测，pH调节槽总镍浓度1.04mg/L，超标；锅炉碱性废水直接排入雨水沟；雨水沟雨水收集切换装置集水池总镍浓度1.71mg/L，超标； 3.镍在线监控设备安装在总排口，未安装镍处理设施出口。 | 省级挂牌督办。责成三明市环保局依法立案查处。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 9 | 金达矿业有限公司 | 三明市大田县建设镇建爱村福岭 | 1.未经环评审批，在厂区山体下方212省道旁建有2个共约3600立方米的尾矿浆池，并将尾矿浆引入池内露天堆放； 2.部分选矿废水经过废水输送管道的竖井溢流入雨水管道，进入省道路面雨水边沟，排入外环境。 3.省道边雨水沟内总锌、总铅，雨水管道排放口总锌、总铅均严重超标。 | 省级挂牌督办,省环保厅依法查处。责成三明市环保局全面排查并依法责令企业停产整治。挂牌督办期限：2015年3月31日。 |
| 10 | 海鑫矿业有限公司 | 三明市大田县广平镇铭溪村 | 1.原铅锌矿尾矿库内堆有废矿石，周边截洪沟和尾矿坝建设不到位，部分废矿石淋溶水未有效收集，可透过尾矿库坝底外排； 2.尾矿库外排水超标。 | 省级挂牌督办。责成三明市环保局依法立案查处。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 11 | 华兴矿业有限公司 | 三明市大田县华兴乡华安村泰埯 | 1.企业已废除的尾矿浆输送管采用沙包封堵，沙包打开后，尾矿浆可通过原输送管道进入雨水沟； 2.厂区内地表径流未完全收集，原矿石堆场淋溶水收集设施不完善，厂区内地表废水和冲洗水可进入外环境； 3.铁精矿露天堆放，无“三防”措施。 | 省级挂牌督办。责成三明市环保局依法立案查处。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 12 | 广福矿业有限公司湖美大尤多金属选矿厂 | 三明市大田县湖美乡大尤村 | 1.未经审批擅自增加磁选机、铜精矿浮选生产线； 2.选矿废水排入尾矿库过程中有部分管道未硬化处理，其中一处管道用水泥包封堵，下方为雨水沟，存在选矿废水通过管道排入雨水沟的隐患； 3.铁精矿沉淀池未硬化，沉淀池靠路边一侧围堰高度不够，恶劣气象条件下存在精矿及沉淀池废水随雨水冲刷入外环境的隐患。 | 省级挂牌督办。责成三明市环保局依法立案查处。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 13 | 福建永安机械厂（兵工装备有限公司） | 三明永安市 | 1.含铬废水与含锌废水混合收集进入含铬废水收集池内处理，含铬废水与综合废水处理共用一台污泥压滤机，压滤废水排入综合废水处理设施； 2.废水处理设施第一沉淀池内废水从池内漫流入处理设施北侧雨水沟外排；电镀车间无酸雾收集处理设施，酸雾无组织排放较重，有明显刺鼻味道； 3.电镀车间地面清洗水未完全收集，可经大门排入雨水沟。 4.经采样监测，废水处理设施总排口pH11.16，超标;含铬锌废水处理设施汇入综合池处总铬5.11mg/L，总锌3.30mg/L，超标；电镀车间南向东、西雨水沟均检出总铬和六价铬。 | 省级挂牌督办。责成三明市环保局依法立案查处，责令企业停产整治。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 14 | 福建省永安煤业有限公司（半罗山矿、东坑仔矿、加福矿） | 三明永安市 | 东坑仔230主平硐和半罗山455斜井的矿洞涌水，在进入污水处理设施之前设置三通暗管，将大部分矿洞涌水未经处理经暗管排入外环境。三通管渠处废水总锰超标。 | 省级挂牌督办。责成三明市环保局依法立案查处。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 15 | 福建宁化金江钨业有限公司 | 三明市宁化县城郊乡 | 1.树脂清洗废水收集池内废水采用水泵回用到树脂塔，中途设有三通管道连到处理设施总排口，废水可不经处理直排。厂区排入厂界外污水管网废水氨氮浓度640mg/L，总砷浓度1.32mg/L，超标； 2.锅炉除尘设施运行不正常，现场检查时冒大量黑烟； 3.废水处理设施氨气收集处理不到位，氨气味较重； 4.环评要求企业建设1000立方米事故应急池，企业实际建成的应急池仅约400立方米，且池内存有大量废水，无法起到应急作用； 5. 企业投产至今产生的钼渣等危废没有委托有资质单位处置；大部分钨精矿原料和锅炉渣露天堆放，无“三防”措施。 | 省级挂牌督办。责成三明市环保局依法立案查处。挂牌督办期限：2015年3月31日。 |
| 16 | 宁化行洛坑钨矿有限公司 | 三明市宁化县 | 1.生产设备规模发生重大变化未补办环评审批手续。 2.尾矿库废水收集池底部设有带电动阀门的直排管道，废水可人为直排外环境，现场检查时，该直排管有部分废水渗漏至外环境。 3.厂区废水管道布设混乱，没有相应标识，部分管道去向不明。 | 省级挂牌督办。责成三明市环保局依法立案查处。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 17 | 福建省清流县北坑钨矿 | 三明市清流县嵩溪镇 | 1.采矿和选矿废水处理设施沉淀池出口废水直接排入旁边的小溪，未按环评后评估要求实现选矿废水零排放。 2.环评后评估要求企业在嵩溪村建设一个尾矿渣临时堆场，并配套建设防雨顶棚、截洪沟和沉淀池，但该临时堆场至今未建成，企业现将尾矿渣直接堆放在道路旁边，没有配套建设“三防”措施，存在较大环境安全隐患。 | 省级挂牌督办。责成三明市环保局依法立案查处。挂牌督办期限：2015年3月31日。 |
| 18 | 福建高宝矿业有限公司 | 三明市清流县温郊乡 | 1.硫酸车间废水预处理后部分直接排入东侧排洪沟，经采样监测，PH值、总砷超标。 2.厂区综合污水处理站总排口与自来水管连接，存在废水稀释排放嫌疑。 3.经采样监测，厂区西面排洪沟水质PH3.81，超标。 | 省级挂牌督办。责成三明市环保局依法立案查处。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 19 | 清流县华龙矿业有限公司 | 三明市清流县余朋乡 | 1.环评要求尾矿库出水经多级沉淀池处理达标后排放，企业实际尾矿库废水仅经收集池收集后部分直接外排，部分回用，且回用管中途破裂； 2.选矿车间沉淀池多处存在可移动软管，废水可通过潜水泵和软管排入旁边小溪。 3.企业选矿厂区铅锌原料矿露天堆放，没有“三防”措施，雨天时淋溶水可直排旁边小溪。 | 省级挂牌督办，责成三明市环保局依法立案查处。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 20 | 福建省将乐三华轴瓦股份有限公司 | 三明市将乐县 | 电镀废水没有分流分治，前处理废水、镀镍废水、镀三元合金（铅、锡、铜)废水、镀锡废水全部收集到同一个综合废水收集池，再通过电镀废水处理设施处理。 | 省级挂牌督办。责成三明市环保局依法立案查处，责令企业停产整治。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 21 | 尤溪县青盛纸业有限公司 | 三明市尤溪县西滨镇坂兜村 | 1.企业自2010年起，在污水处理厂的生产废水收集池底部设置一根直径为150mm的铁质暗管，通过阀门控制，将生产废水直接排入尤溪河（采样监测结果COD 1134mg/L、SS 781mg/L)。同时，该公司还在白纸车间设置直径为125mm的铁质暗管，将该车间生产废水引入雨水沟后排入外环境；  2. 企业每天生产废水排放量大大超过排污许可证核定的日最大允许排放量；  3. 企业未按照环评审批要求使用商品浆为原料进行生产，而是外购产业政策已明令淘汰的竹木沤制浆作为生产原料；  4.企业未对生产用水和回用水计量，无法核算全厂水平衡，存在环保档案管理、污染治理设施运行台账不规范的问题。 | 省级挂牌督办。省环保厅对企业私设暗管偷排的环境违法行为依法立案处罚。责成尤溪县环保局对企业存在的超总量排放、违反环评审批要求等其他环境违法问题依法进行查处，同时，对企业排放污染物的种类和数量进行重新核定，依法追缴排污费。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 22 | 尤溪县千禧纸厂 | 三明市尤溪县梅仙镇谢坑村 | 1.在生产废水与锅炉废水汇集处设置暗管并用水泥墩封盖，打开水泥墩后，废水通过暗管直接排入河道。  2. 企业每天生产废水排放量大大超过排污许可证核定的日最大允许排放量；  3. 企业未按照环评审批要求使用商品浆为原料进行生产，而是外购产业政策已明令淘汰的竹木沤制浆作为生产原料；  4.在废水处理设施终端排放水沟上方设置自来水管，涉嫌将处理后的废水稀释后排放；  5.企业未对生产用水和回用水计量，无法核算全厂水平衡，存在环保档案管理、污染治理设施运行台账不规范的问题。 | 省级挂牌督办。省环保厅对企业私设暗管偷排的环境违法行为依法立案处罚。责成尤溪县环保局对企业存在的超总量排放、违反环评审批要求等其他环境违法问题依法进行查处。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 23 | 福州仓山区胪雷村非法热镀锌厂 | 福州市仓山区城门镇 | 1.企业未办理环评审批手续； 2.企业没有配套任何环保治理设施，酸洗池产生的酸雾直排，酸洗废水通过厂区雨水沟直排外环境，雨水沟中的水呈强酸性。 | 省级挂牌督办。责成福州市环保局依法立案查处，并提请地方政府予以取缔关闭。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 24 | 福州仓山区城门铁塔配套厂 | 福州市仓山区城门镇 | 废气治理设施运行不正常，酸洗槽产生的酸雾收集不完善，无组织排放现象严重，酸雾喷淋塔喷淋水呈强酸性。 | 省级挂牌督办。责成福州市环保局依法立案查处。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 25 | 福州仓山区江华俤胶合板厂 | 福州市仓山区盖山镇 | 执法人员现场检查时时锅炉烟囱冒黑烟。 | 省级挂牌督办。责成福州市环保局依法立案查处。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 26 | 宁德福安市益隆蓄电池有限公司 | 宁德福安市阳泉王坑工业区 | 1.企业未办理相关环保手续； 2.宁德市环保局于今年4月份将企业违法排污问题移送公安部门侦办，但侦办期间企业仍违法生产； 3.电瓶清洗废水未经处理直接通过雨水沟排入外环境； 4.灌酸工序产生的酸雾未收集处理，直接无组织排放； 5.企业废电瓶危废没有委托有资质的单位处置，最终去向不明。 | 省级挂牌督办。责成福安市环保局依法立案查处，并提请地方政府依法予以取缔关闭。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 27 | 宁德福安市鑫明星工贸有限公司 | 宁德福安市阳泉王坑工业区 | 1.企业未办理相关环保手续； 2.极板焊接组装、废铅熔炼炉产生的含铅废气，以及罐酸工序产生的酸雾均未收集处理，直接无组织排放； 3.企业没有建设规范的危险废物贮存场所，极板焊接组装产生的含铅边角料和废电瓶危废在车间内无序堆放，其中含铅边角料采用自备的熔铅炉熔炼回收，废电瓶去向不明。 | 省级挂牌督办。责成福安市环保局依法立案查处，并提请地方政府依法予以取缔关闭。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 28 | 龙岩市新罗区中甲溪流域铁采选企业污染问题 | 龙岩市新罗区 | 1.中甲溪流域福佳杨梅坪选厂、福佳中甲选厂、福佳黄洋选厂、新特贸易公司黄洋选厂、常顺工贸公司等5家企业擅自扩建增加浮选、重选工序；聚鑫矿业公司改变尾矿处理方式，未及时补办环评审批手续；常顺工贸公司选矿厂自2008年投产到今，尚未办理环保“三同时”验收手续； 2.福佳杨梅坪选厂、福佳黄洋选厂、新特贸易公司黄洋选厂等3家企业生产废水未按环评要求全部循环回用； 3.经采样监测，福佳杨梅坪选厂、福佳中甲选厂、福佳黄洋选厂、新特贸易公司黄洋选厂等4家选矿企业排放生产废水中总锰浓度均超标；常顺工贸公司新山铁矿外排的矿硐涌水中总锌、总锰，福建龙钢公司中甲铁矿外排的矿区淋溶水中总锰等项目均超标； 4.福佳黄洋选厂在车间尾矿浆、废水收集池顶部设旁通管道，污染物可直排环境而不进入尾矿库；福佳中甲选厂、常顺工贸公司选矿厂在厂界附近的污水池处，设有带软管的移动抽水泵，可将废水偷排至外环境； 5.中甲溪流域铁矿采选企业普遍存在铁矿石露天堆放，未建设排水沟收集处理淋溶水；铁精矿、生产废渣堆存不规范，未落实“三防”要求；生产车间脏乱无序，生产废水跑冒滴漏，雨污未彻底分流等问题； 6.中甲溪沿线路面、溪边，多处露天堆放着选矿废渣，雨水天气污染物将流入溪流；中甲溪上游菜刀渠水质浑浊异常，漳平、新罗两地交界处已取缔的非法选矿点存在违法生产可能。 | 省级挂牌督办。责成龙岩市环保局依法查处企业环境违法行为，责令企业停产整治，并督促当地政府组织清理中甲溪沿线路面和溪边露天堆放的选矿废渣，彻底取缔关闭中甲溪上游漳平、新罗交界处死灰复燃的非法选矿点。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 29 | 漳州龙海市榜山锦鑫纸制品厂 | 漳州龙海市北溪头村 | 1.企业未办理环保竣工验收手续； 2.锅炉废气处理设施运行不正常，冒黑烟； 3.锅炉除尘废水未经处理直接外排； 4.生产原料、一般固废和染料桶均露天堆放，无“三防”措施。 | 省级挂牌督办。责成龙海市环保局依法立案查处。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |
| 30 | 福建省长乐市金林恩印染有限公司 | 福建省长乐市 | 1.企业实际安装的染色机、定型机等主要生产设备数量大大超出环评审批和环保验收，生产规模发生重大变化未重新办理环评审批手续；企业仅有2台定型机安装了净化处理设施，其它定型机均违法环评审批和环保验收批复要求将定型工序废气无组织排放;  2.总排口废水COD为184mg/L，超标排放；在污水处理设施前端有一条超越管道通过阀门通向厂外，未经处理的废水可超越排放;  3.企业燃煤锅炉烟气脱硫喷淋液未加碱运行、无加药记录；废水总排口在线监测设备未比对监测，采样探头未固定。 | 省级挂牌督办。省环保厅对企业超标排放废水和超越管道未拆除涉嫌偷排问题依法立案查处。责成长乐市环保局对企业违反环评、“三同时”制度、环境管理不规范等问题，依法处理，责令限期整改。挂牌督办期限：2014年12月31日。 |