附件

|  |
| --- |
| **2014年第二批福建省省级挂牌督办环境问题及督办要求** |
| **序号** | **企业名称** | **地 点** | **存在问题** | **督办要求** |
| 1 | 福建天宇钢铁制品有限公司 | 福清市融侨经济技术开发区 | **1.**有大量强酸性废水通过制管车间西面雨水沟外排，总铬浓度为3.70mg/L、pH值为1.37，总铬超过《污水综合排放标准》1.47倍。**2.**制管车间喷淋钝化槽废水混入冷却水后循环使用，部分通过车间废水收集槽一设有格栅的管口排入车间北面雨水沟，该收集槽外排水管口总铬为2.37mg/L、六价铬为2.00mg/L，分别超过《污水综合排放标准》0.58倍、3倍，车间北面雨水沟总铬为2.53mg/L、六价铬为2.25mg/L，分别超过《污水综合排放标准》0.69倍、3.5倍。**3.**热镀锌车间喷淋钝化槽启动时有部分钝化水滴漏至地面后流向热镀锌车间东北角厂界雨水沟，执法人员取积水监测总铬为223mg/L，超过《污水综合排放标准》147.67倍。**4.**现场检查时锅炉冒黑烟。 | 该案件符合“两高”司法解释规定，由省环保厅移送公安机关查办。要求福州市环保局责令企业停产整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 2 | 明达工业（福建）有限公司 | 福清市宏路街道宏路村委会上郑 | **1.**制版（电镀）车间出水口总铜浓度为1.23mg/l，超标排放；**2.**厂区雨水沟总排口COD和悬浮物浓度分别为230 mg/l和92 mg/l，超标排放。 | 要求福清市环保局依法立案查处，责令企业限期整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 3 | 长乐金牛金属制品公司 | 福州长乐市玉田镇 | **1.**部分废水通过管道直排厂区东侧小溪，总锌浓度7.93mg/L、COD浓度395mg/L，超标排放。**2.**环保管理不规范，现场无法提供竣工环保验收资料。 | 要求长乐市环保局依法立案查处，责令企业限期整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 4 | 阿石托隆（福建）光学科技有限公司 | 福州长乐市航城街道琴江村 | 部分抛光废水、清洗废水未经处理直排,围墙边废水外排口COD浓度314mg/L，超标排放。 | 要求长乐市环保局依法立案查处，责令企业限期整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 5 | 福州闽威电路板实业有限公司 | 福州长乐市闽威工业区 | 含镍废水处理设施出水口总铜浓度为41.0mg/l，厂区雨水沟总铜浓度为1.41 mg/l，超标排放。 | 要求长乐市环保局依法立案查处，责令企业限期整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 6 | 福州市新易制模有限公司 | 福州闽侯县青口投资区 | 废水处理设施总排口总铜浓度为147 mg/l，超标排放。 | 要求闽侯县环保局依法立案查处，责令企业限期整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 7 | 福州东阳塑料制品有限公司 | 福州闽侯县青口投资区 | **1.**厂区南边雨水沟外排口总镍浓度为5.88 mg/l，超标3倍以上；**2.**电镀废水处理设施边地面积水总镍浓度为1.48 mg/l，超标排放。 | 该案件符合“两高”司法解释规定，由省环保厅移送公安机关查办。要求闽侯县环保局责令企业停产整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 8 | 福州瑞华印刷线路板有限公司 | 福州闽侯县荆溪镇光明下宅37号  | **1.**总排口旁应急池内存有大量生产废水和污泥压滤废水，应急池留有溢流口，废水可直接溢流到设施处理后的外排水收集池，通过水泵抽往荆溪排放，经采样监测，外排水收集池PH5.15、总铜浓度110mg/L、COD浓度140mg/L，排往荆溪的废水排放口PH5.76、总铜浓度146mg/L、COD浓度152mg/L，超标排放。**2.**单面板车间酸雾收集不到位，车间酸雾较重。3.污泥危废储存场所不规范。 | 要求闽侯县环保局依法立案查处，责令企业限期整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 9 | 福州闽侯县荆溪镇古山洲村林红月电镀厂 | 福州闽侯县荆溪镇古山洲村 | 电镀废水未经处理从生产车间地面收集沟汇集后，通过设置的PVC管道直排外环境，经采样监测，电镀废水排放口总铬浓度为12.9mg/L，超过《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中总铬排放标准（1.0mg/L）11.9倍；六价铬浓度为7.92mg/L，超过排放标准（0.2mg/L）38.6倍。 | 该案件符合“两高”司法解释规定，由省环保厅移送公安机关查办。要求闽侯县环保局责令企业停产整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 10 | 福州闽侯县荆溪镇胶合板企业黑烟连片污染问题 | 福州闽侯县荆溪镇港头村 | 该片区内有20多家胶合板加工生产企业，其中有11家未办理环评审批手续，3家未办理环保竣工验收手续。大部分企业以锯糠、刨花等木材为燃料，存在污染治理设施配套建设不完善，设施运行不正常，锅炉工操作不规范，冒黑烟问题突出。闽侯县联谊木业有限公司锅炉设施停用，烟囱持续冒滚滚黑烟；闽侯县东德木业有限公司排放阵发性浓烈黑烟。 | 要求闽侯县环保局依法立案查处，责令荆溪镇片区内胶合板企业进行全面整改，消除冒黑烟问题。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 11 | 福州闽侯县南屿镇六十份村叶华国电镀厂 | 福州闽侯县南屿镇六十份村 | 无证无照，未办理环保手续，未建废水处理设施，生产废水未经处理直排，经采水监测：总铬浓度为5.87mg/l、总铜浓度为406 mg/l、总镍浓度为292 mg/l、总氰化物为27.3 mg/l，严重超标排放。 | 该案件符合“两高”司法解释规定，由省环保厅移送公安机关查办。要求闽侯县环保局责令企业停产整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 12 | 福建光华天成饲料科技有限公司 | 福州闽侯县 | 现场检查时该公司正在生产，1t/h的燃煤锅炉（燃料用白煤）提供生产用蒸汽，风机故障，在添加燃料时冒黑烟。 | 要求福州市环保局依法立案查处，并责令企业整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 13 | 闽侯县峰峰豆制品有限公司 | 福州闽侯县 | 现场检查时该公司正在生产，共有4台（3台4t/h、1台2t/h）燃煤锅炉提供生产用蒸汽，其中1台4t/h的燃煤锅炉已报废，其余3台正用木雕厂边角料和木屑添加燃料，长时间冒黑烟。 | 要求福州市环保局依法立案查处，并责令企业整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 14 | 福州市闽侯县青口俊杰米面加工厂 | 福州闽侯县 | 现场检查时该公司正在生产。企业未办理环评审批手续，主要进行粉干和果条生产，日产量约为2t。企业使用1台以木材为燃料的锅炉，废气经水封除尘后排放，现场发现锅炉冒黑烟。 | 要求福州市环保局依法立案查处，并责令企业整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 15 | 闽侯县鸿福日用品有限公司 | 福州市高新技术产业开发区 | 1.该企业2006年生产至今，未办理环评审批手续，擅自投入生产。企业另将一个车间出租给其他公司建设的被服洗涤生产线，也未办理环评审批手续。2.环保治理设施运行不正常，黑烟污染严重。企业燃煤锅炉简易水浴除尘设施破裂损坏，锅炉废气未经处理直接排放。 | 要求福州市环保局依法立案查处，并责令企业整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 16 | 福建送变电工程有限公司杆塔分公司 | 福州晋安区 | 配件吊出钝化槽后滴漏的废水未收集，通过车间地面漫流，滴漏水总铬为23.1mg/L、六价铬为21.6mg/L，总镍为13.6mg/L，分别超过《污水综合排放标准》14.4倍、42.2倍、12.6倍。 | 要求福州市环保局依法立案查处，责令企业限期整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 17 | 晋安中顺机械热处理厂 | 福州晋安区 | 发黑工艺废水直接排入简易搭盖的车间内的水沟后外排，总铬为2.11mg/L超过《污水综合排放标准》0.4倍。 | 要求福州市环保局依法立案查处，责令企业限期整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 18 | 福建闽清玛钢配件厂 | 福州闽清县梅城镇王大河工业区 | **1.**实际建成投产的镀槽等设备超过环评审批规模。**2.**企业电镀废水未分流分治，电镀废水收集池总铬浓度15.8mg/L。**3.**电镀废水收集沟废水溢流至厂区地面，进入厂界外雨水沟，经采样监测，厂区地面积水PH3.06、总铬浓度13.1mg/L、总锌浓度202mg/L。**4.**车间内铬酸雾未收集处理。 | 该案件符合“两高”司法解释规定，由省环保厅移送公安机关查办。要求闽清县环保局责令企业停产整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 19 | 马尾区清源机械厂 | 福州马尾区 | 私设发黑车间，未配套任何废水处理设施，发黑废水直排外环境。 | 要求福州市环保局依法立案查处，责令企业停产整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 20 | 福州市仓山区下洋村无名电镀厂 | 福州仓山区 | 生产产生的电镀废水未经处理直排外环境。电镀车间墙外收集池外排水总铬浓度为21mg/L，超过《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中总铬排放标准（1.0mg/L）20倍；六价铬浓度为3.02mg/L，超过排放标准（0.2mg/L）14倍。 | 该案件符合“两高”司法解释规定，由省环保厅移送公安机关查办。要求福州市环保局责令企业停产整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 21 | 福州市仓山区山峰塑料泡沫厂 | 福州仓山区 | 现场检查时该公司正在生产。企业设有1台1t/h锅炉，采用木材边角料为燃料，配套建设1套简易水浴除尘设施，除尘效果差，现场冒黑烟现象严重。 | 要求福州市环保局依法立案查处，并责令企业整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 22 | 江智宇塑料米加工点 | 仓山区盖山镇新安村 | 过滤网燃烧室废气无污染防治设施，冒黑烟。 | 要求福州市环保局依法立案查处，并责令企业整改。挂牌期限：2014年9月30日 |
| 23 | 福建省尤溪金鑫金矿有限公司 | 三明尤溪县 | 1. 部分选矿废水和金泥脱水工序废水未按环评要求引入尾矿库，而是直接通过雨水沟排入肖坂溪，经采样监测：悬浮物浓度16800mg/L，总铜浓度1.91mg/L，超标排放。2.厂区雨污不分，原矿、精矿、矿渣无“三防”措施。3.选矿及废水收集设施大量采用活动软管。4.尾矿库未完全落实环评要求，大部分废水外排进入肖坂溪，悬浮物浓度114mg/L，超标排放。尾矿坝子坝未及时加高加固，防洪边沟未设置环境应急池。
 | 要求三明市环保局依法立案查处，责令企业限期整改。挂牌期限：2014年9月30日 |