附件1

2015年建筑防水卷材专项监督检查现场检查不合格企业名单及问题

| **序号** | **企业名称** | **不合格项** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成都大邑县飞翎化工防水材料厂 | 1、检验设备缺少（沥青类：自动拉力机（非图形显示）、压辊持粘性、钉杆撕裂夹具；高分子类：自动拉力机（非图形显示）、熔体流动速率仪） |
| 2 | 淄博强力防水材料有限公司 | 1、生产设备：无预浸池，胶体磨为10m3，浸油池未封闭，高分子防水卷材（FS2）无排烟装置2、型式检验报告未提供。 |
| 3 | 河南森威实业有限公司 | 地下储油罐无法满足500立方米 |
| 4 | 无锡市恒顺防水材料有限公司 | 1、生产设备不完整，生产线无胎基搭接机、胎基停留机；粉状原材料未密闭储存和管道输送；配料罐不能全过程密闭生产；浸油池和涂油池未密闭（上部配有风机）；胶体磨两台，各13立方米/小时，供两条生产线，现随生产线搬迁，拆走一台（该企业原有两条沥青防水卷材生产线，其中一条线大部分设备已拆除搬迁，现场留一条线正常生产）。2、企业在生产车间一侧存放成品，没有独立的成品仓库。3、企业检验室未配备持粘性检测设备。 |
| 5 | 句容市赤山建筑防水材料厂 | 1、生产设备不能满足细则要求。密闭沥青储罐2个各100立方米；配料罐5台各4立方米，共计20立方米；胶体磨能力为13立方米/小时；导热油炉1000 KW（83万大卡）；未配备厚度自控仪；浸、涂油池未密闭。2、企业检验室没有配备“持粘性”检测设备和钉杆撕裂夹具。 |
| 6 | 镇江玉宝新型建材有限公司 | 1、生产设备不能满足细则要求。沥青储罐200立方米；导热油炉700KW（58万大卡）；胶体磨能力为10立方米/小时；配料罐总容积28立方米；粉状原材料未密闭储存和输送；浸、涂油池未密闭。2、企业检验室必备检测设备不全。自动拉力试验机无应力应变图形显示；无闪点仪、粘度计。 |
| 7 | 江苏华厦新型防水材料有限公司 | 1、生产设备不能满足细则要求。导热油炉两台（其中一台燃烧锅炉），总计1050KW（87.5万大卡）；浸、涂油池未密闭；粉状原材料（滑石粉）未密闭储存和管道输送。2、企业检验室必备检测设备不全。自动拉力试验机无应力应变图形显示。 |
| 8 | 扬州金鹤防水工程有限公司 | 1、生产设备不能满足细则要求。沥青储罐总容积410立方米；胶体磨总能力13立方米/小时；浸、涂油池未密闭。2、、企业检验室必备检测设备不全。缺：机械自动弯曲柔度仪、半导体温度计、闪点仪、粘度计、熔体流动速率仪、密度天平等设备。配备一台小规格低温冰箱，不能满足测试要求。 |
| 9 | 镇江市丹徒区长丰建材厂 | 1、企业另有一条改性沥青防水卷材生产线（淘汰线）不在企业许可证取证范围。现场发现企业成品库存在大量未经处理的不合格产品，没有产品标识。2、企业检验室没有配备聚乙烯丙纶复合防水卷材“复合强度”检测用拉伸专用夹具，无法实施检测。企业检测室面积较小，设备摆放拥护，操作空间小。可溶物含量检测设备、粘度计、闪点仪等放置于包装箱内，不具备使用条件。 |
| 10 | 湖州中佳防水材料有限公司 | 1、另有一条改性沥青防水卷材生产线，不在企业许可证取证范围。2、检测设备不全，检验室没有配置“机械自动弯曲柔度仪”。3、企业成品库存放有大量沥青复合胎柔性防水卷材（不在取证范围）和非标产品。 |
| 11 | 杭州常合防水材料有限公司 | 1、必备生产设备不能满足细则要求，沥青储存罐700立方米；搅拌罐总容积96立方米；导热油炉1400KW；没有配备胎基搭接机、胎基停留机、胎基烘干机、胶体磨、浸油池、调偏装置、牵引压实机组等；浸、涂油池未密闭；粉状原材料未密闭储存和管道输送。2、生产设施不能满足细则要求，企业在生产车间存放胎基、改性剂等原材料和成品，没有独立的原材料仓库和成品仓库。3、企业检验室检测设备缺少较多，没有配备不透水仪、500ml索氏萃取器及加热装置、持粘性检测设备、闪点仪、粘度计；自动拉力试验机无应力应变图形显示。 |
| 12 | 浙江鲁班建筑防水有限公司 | 1、生产设备不能满足细则要求，沥青储存罐200立方米；导热油炉80万大卡；胶体磨15立方米/小时；无浸油池、胎基搭接机、胎基烘干机和调偏装置；浸、涂油池未密闭；粉状原材料未密闭储存和管道输送。2、生产设施不能满足细则要求，企业在生产车间存放胎基、PE膜等原材料和成品，没有独立的原材料仓库和成品仓库。3、企业检验室检测设备不全，没有配备持粘性检测设备、闪点仪、粘度计，自动拉力试验机无应力应变图形显示。4、产品无型式检验报告。 |
| 13 | 杭州中意防水材料有限公司 | 1、现场另有1条沥青防水卷材线不在企业取证范围。2、现场发现大量沥青复合胎柔性防水卷材，不在许可证取证范围内。3、、企业检验室检测设备不全，没有配备闪点仪、粘度计，自动拉力试验机无应力应变图形显示。 |
| 14 | 盘锦亿丰防水材料有限公司 | 1、缺胎基尺寸变化率检测设备，持粘性检测用不锈钢板不符合要求。2、1条塑料工艺产品生产线，总挤出360kg/h。 |
| 15 | 石家庄市兰天防水建材有限公司 | 1、生产设备：沥青储罐300m³、胶体磨13m³/h不满足要求。2、缺少JC/T690产品的型式检验报告。 |