附件

**福建省2015年第一批18个省级挂牌督办环境问题及督办要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **地址** | **检查发现问题** | **督办要求** |
| 1 | 王小林电镀厂 | 福州闽侯 | 1.未办理环评审批手续擅自建成投产。 2.未配套建设废水治理设施，产生的电镀废水未经处理通过暗管排入雨水井，并从雨水井进入外环境，外排电镀废水严重超标。 | 省级挂牌督办，由省环保厅依法立案查处，责成闽侯县环保局提请属地政府依法取缔。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 2 | 闽侯县上街永丰腐竹厂 | 福州闽侯 | 1.2007年7月通过环评审批，至今未办理竣工环保验收手续。 2.未配套建设废水治理设施，生产废水未经处理通过暗管排入厂外河沟，进入外环境，外排生产废水严重超标。 | 省级挂牌督办，由省环保厅依法立案查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 3 | 闽侯县上街尚峰腐竹厂 | 福州闽侯 | 1.未办理环评审批手续擅自建成投产。 2.未配套建设废水治理设施，生产废水未经处理通过暗管排入厂外河沟，进入外环境，外排生产废水严重超标。 | 省级挂牌督办，由省环保厅依法立案查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 4 | 瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司 | 厦门思明 | 1.含铜废水单独处理设施和含镍废水单独处理设施出口均设有三通管道，废水可未经在线监控直接外排,涉嫌私设排放口。 2.废水处理设施管道布设混乱，废水收集池旁部分管道设有三通阀门;车间西面雨水沟废水呈酸性。 3.企业2014年全年排放废水量（196344吨/年）超过排污许可证总量（150000吨/年）要求。 | 省级挂牌督办，责成厦门市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 5 | 华茂光学工业（厦门）有限公司 | 厦门湖里 | 1.含镍废水收集池设有超越管道，废水可未经处理直接排入综合废水收集池，涉嫌稀释排放。 2.含镍废水处理设施进水管道与自来水管道连通，存在废水倒灌进入自来水管隐患和废水采用自来水稀释嫌疑。 | 省级挂牌督办，责成厦门市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 6 | 厦门市铂联电路有限公司 | 厦门海沧 | 1.含镍废水处理设施设有超越管道，含镍废水可未经处理直接经废水处理设施总排放口外排，涉嫌私设排放口。 2.含镍废水处理设施进水管道与自来水管道连通，存在废水倒灌进入自来水管隐患和含镍废水采用自来水稀释嫌疑。 | 省级挂牌督办，责成厦门市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 7 | 德彦纸业(厦门)有限公司 | 厦门海沧 | 1.废水处理设施集水池废水进入水解酸化池前设有超越管道，废水可不经水解酸化和厌氧工序，直接进入SBR池处理；SBR池出水收集池设有超越管道，废水可不经后续深度处理直接通过总排口排放，涉嫌不正常运行治理设施。 2.生产车间和废水处理设施废水管道布设混乱，没有相关标识。 | 省级挂牌督办，责成厦门市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 8 | 厦门明佑电镀有限公司 | 厦门同安 | 含镍废水处理设施前设有超越管道，含镍废水可未经处理直接排入综合废水收集池，涉嫌稀释排放。 | 省级挂牌督办，责成厦门市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 9 | 厦门市惟精丝钉电镀厂 | 厦门集美 | 1.还原反应后的含铬废水未经沉淀处理，直接排入综合废水收集池，涉嫌稀释排放。 2.1号电镀车间地面部分废水通过没有防渗的水沟排入含铬废水收集池；原电镀车间排水沟有强酸性废水排入雨水井。 2.车间酸雾收集处理不到位，酸味较重。 3.含铬废水污泥和综合废水污泥共用一台压滤机；污泥危废贮存不规范，没有相关标识。 | 省级挂牌督办，责成厦门市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 10 | 漳洲芗城区加欣塑料加工厂 | 漳洲芗城 | 1.企业投产至今未通过竣工环保验收。 2.企业未建设废水处理设施，废水直排，严重超标。 3.车间造粒废气收集效果差，无组织排放较为严重，车间臭味明显。 | 省级挂牌督办。责成漳州市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 11 | 福建日盛化工有限公司 | 泉州石狮 | 1．厂区东侧雨水沟内积存大量强碱性废水，雨水沟端头设有三通管道，碱性废水可通过该管道和排洪渠排入外环境。 2．生产原料堆场内产生的废水可经雨水沟排入外环境，部分废水使用简易的泥土沟输送。 3．生产产生的固体废物露天堆放，无“三防”措施；废气无组织排放现象严重；厂区内脏、乱、差。 | 省级挂牌督办，责成石狮市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 12 | 泉州忠美伞业有限公司 | 泉州南安 | 1.未经环评审批，东面车间伞骨电泳生产线擅自建成投产，西面车间伞骨电泳生产线未批先建。 2.混凝沉淀池底部裂缝未及时修复，渗漏的碱性废水通过专管直接排入企业南面池塘。 3.生产废水处理设施没有相关台账记录，总排口残留水呈碱性。 4.前处理工序产生的酸雾未收集处理，直接无组织排放。 5.企业采用部分井水作为生产用水，用水量和生产废水排放量未安装计量装置；没有危废台账记录，没有建设危废贮存间，投产至今产生的污泥危废去向不明；厂区管道混乱，没有标识。 | 省级挂牌督办，责成泉州市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 13 | 泉州同丰伞业有限公司 | 泉州南安 | 1.北面车间伞骨电泳生产线未经环评审批擅自建成投产。 2.北面车间酸洗槽溢流废水和电泳喷淋清洗废水未收集处理，直接通过暗管排入北面山涧土坑，水泥暗管出口和山涧土坑废水均呈强酸性，总铬浓度严重超标；北面车间酸洗槽、除油槽和废水收集池设有三通阀门，废水可人为偷排，现场检查时，废水收集池三通管正渗漏部分强碱性废水。 3.生产废水处理设施没有相关台账记录，生产废水处理设施总排口和化粪池排放口废水均呈强碱性。 4.烘干箱废气和前处理工序产生的酸雾均未收集处理。 5.企业采用山泉水作为生产用水，用水量和生产废水排放量未安装计量装置；没有危废台账记录，污泥压滤机长期闲置，少量污泥危废直接堆放在废水处理设施旁，没有“三防”措施，其余去向不明；厂区部分管道埋设地下，走向不清。 | 省级挂牌督办，责成泉州市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 14 | 尤溪县彩丰造纸厂 | 三明尤溪 | 1.年产1万吨机制再生纸项目于2007年3月通过环评审批，至今未办理竣工环保验收手续。 2.废水收集池私设暗管，可将未处理的造纸废水直排厂区旁小溪。 | 省级挂牌督办。由省环保厅依法立案查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 15 | 莆田市涵江区新亚洲服装水洗有限公司 | 莆田涵江 | 现场检查时锅炉持续冒黑烟。 | 省级挂牌督办。责成莆田市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 16 | 松溪县富尔纸业有限公司 | 南平松溪 | 1. 锅炉除尘废水含大量煤灰，直排外环境；废水预沉池溢流口和溢流管有明显的溢流痕迹，溢流污水未经处理直接外排；碎浆池冲洗废水和生产线冷却废水直接从雨水沟外排，雨水沟废水超标；未设置规范化的排放口。 2. 固体废物露天堆放，无“三防”措施。 | 省级挂牌督办，责成松溪县环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 17 | 漳平市双洋金源非金属矿 | 龙岩漳平 | 1.年产5万吨钠长石技改环评于2010年11月通过环评审批，至今未办理竣工环保验收手续。  2.现场检查时停产，西采区地面废水沉淀池已被矿土堆满失去沉淀作用，东采区未按要求建设截洪沟和排水沟。  3.矿区4#弃渣场未经审批擅自变更建设地点至小溪边。 | 省级挂牌督办，责成龙岩市环保局依法查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |
| 18 | 福安市金泰格动力设备有限公司 | 宁德福安 | 电镀废水未经处理直排外环境，车间水沟外排水总铬和总镍浓度均严重超标。 | 省级挂牌督办，责成宁德市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年4月30日。 |